# 62#阀门维修工作配合方案

阀门维修施工完毕后，按要求及步骤恢复运行。进行的阀门恢复操作如下：

1. 打开旧混合井西侧搅拌浆

2.打开064#阀门

3. 打开09#阀门