# 62#阀门维修工作配合方案

为配合门头沟分公司阀门维修改造，确保改造期间的正常生产运行及出水水质，制订本闸门开关配合方案：

## 闸门开关配合方案：

阀门维修施工完毕后，按要求及步骤恢复运行。阀门操作顺序如下：

配合开关闸门顺序表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工过程 | 闸门  编号 | 10# | 07# | 65# | 63# | 62#下侧 | 64# | 09# |
| 初始  状态 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | 阻塞 | 关闭 | 关闭 |
| 目标  状态 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | 开启 | 打开 |
| 操作  原因 | 分流 | 分流 | 分流 | 分流 | 开启混合  井水流 | 开启管  道来水 | 开启管  道来水 |